■ [별지 제11호서식(제11조 제2항)]

제 품 규 격 서

영상기반 추적 및 동영상 투표방식 인공지능 알고리즘을 적용한 ANPR (자동차번호판 자동추출) CCTV 카메라 시스템

(주)그린아이티코리아

1. 영상기반 추적 및 동영상 투표방식 인공지능 알고리즘을 적용한 ANPR (자동차번호판

자동추출) CCTV 카메라 시스템의 개요

1-1 적용범위

본 규격은 영상기반 추적 및 동영상 투표방식 인공지능 알고리즘을 적용한 ANPR (자동차번호판 자동추출) CCTV 카메라 시스템 및 방법에 관한 것으로서, 도로를 구성하는 차선별로 특정 지점에 고정 포커싱된 상태로 카메라를 운영하여 영상에서 검출된 차량 관련 객체를 추적하면서 해당 객체의 번호판을 식별하여 카메라의 감시 대상 영역에서 차선을 변경하거나 복수 차선을 걸쳐 운행하는 차량의 차량번호를 용이하게 식별할 수 있도록 지원하는 효과가 있으며, 한 대의 카메라로 24시간 실시간 동영상을 저장함과 동시에 통행 차량의 차량번호 인식(다차선 가능)이 가능한 시스템으로 어린이 보호구역, 원격지 건설현장, 물류센터 등 방범용 CCTV 카메라가 설치 되어진 모든 분야에 적용 가능한 일체형 방범용 CCTV 시스템에 대하여 규정한다.

[그림1. 시스템 구조]

1-2 특징

■ 영상기반 추적 및 동영상 투표방식 인공지능 알고리즘을 적용한 ANPR (자동차번호판 자동추출) CCTV 카메라 시스템

카메라 내부에서 별도의 시스템 없이 영상 촬영부, 엣지보정 영상처리부, 번호판 영역 추출부, 문자 분할부, 결과 도출부, 영상 및 자동번호 인식DATA 전송부 등을 일체화시켜, 영상기반 차량번호판을 자동으로 인식하는 지능형 일체형 차량번호인식 카메라이며, 차량의 차량번호를 용이하게 식별할 수 있도록 지원하는 효과가 있다.

[그림2. 시스템 기술 배경]

1) 인식률 극대화 및 안정성 확보가 가능한 고성능 산업용 ARM 코어기반 임베디드 기술

- 자체 개발한 차량번호 자동추출 알고리즘을 임베디드 보드로 개발하여 카메라 모듈에 통합화하여 소형화, 경량화 구현

- 국내외 교통, 방범, 주차 분야에 적용된 고속 인식 엔진 구현

- 주/야간 자동카메라 컨트롤로 최적의 인식 영상 획득

- 다양한 프로토콜을 통해 외부 시스템 연동 구현

2) 러닝 알고리즘을 통한 차량번호 자동추출 기술

본 신청제품은 저사양 CPU에서도 빠르게 동작할 수 있는 딥러닝 알고리즘을  개발하여

병렬처리 및 최적화 기술을 통해 인식률 극대화

3) 기술적 차별성 (번호판 추출 알고리즘 타사와의 비교)

구 분	타사 기술	신제품 신청 기술
용도	번호판 추출	방범용CCTV 및 차량번호인식 병행가능
차량 번호판 추출방법	[단일영상] ▪ 루프센서에서 발생된 트리거링 (triggering) 신호에의해 영상을 촬영하는 알고리즘 ▪ 단일이미지로 차량 번호판 추출 및 인식 ▪ 이는 조명, 날씨, 잡음 등에 인식률의 영향을 많이 받음.	[동영상] ▪동영상 기반의 인식 및 추적 기능이 포함되어 있는 알고리즘 ▪잡음 등의 영향으로 인식에 실패 하더라도 다음 프레임에서 인식 가능 ▪최종적으로 가장 신뢰성이 높은 인식 결과를 출력 가능.
차량 번호판 인식 크기	[300픽셀] ▪ 스틸컷 이미지 크기 300 Pixel 이상 필요 ▪ 상대적으로 고해상도이기 때문 에 프레임당 처리시간이 김 ▪ 다차선 동시 처리의 어려움	[150픽셀] ▪ 영상내 번호판 이미지 크기 최소 150 Pixel 에서도 번호판 인식가능 ▪ 처리시간이 단축 (실시간 처리 가능) ▪ 다차선 동시 감지 가능
알고리즘	[패턴인식 알고리즘] 휴리스틱한 기법의 패턴인식 알고리즘으로 구성되어 있어 실시간 처리가 어렵고 고사양의 하드웨어 자원이 필요	[딥러닝 알고리즘] 신청제품은 저사양CPU 에서도 빠르게 동작할 수 있는 딥러닝 알고리즘을 개발 적용하였으며, 병렬처리 및 최적화 기술을 통하여 인식률이 극대화된 알고리즘을 적용

2. 규격

번호	물품 분류번호	물품 식별번호	모델명	규격	용도	비고
1	4617162201	23689993	GIT-ANPR-CPS01	HD16ch, 200만화소, 12배줌 PTZ IP IR 카메라	방범용 CCTV
2	4617162201	23689994	GIT-ANPR-CS01	200만화소, 12배줌 PTZ IP IR 카메라
3	4617162201	23689995	GIT-ANPR-CSC01	200만화소, 12배줌 PTZ IP IR 카메라
4	4617162201	23689996	GIT-ANPR-CSC02	200만화소, 12배줌 PTZ IP IR 카메라
5	4617162201	23689997	GIT-ANPR-CS02	200만화소, 12배줌 PTZ IP IR 카메라
6	4617162201	23689998	GIT-ANPR-CS03	200만화소, 12배줌 PTZ IP IR 카메라
7	4617162201	23689999	GIT-ANPR-CS04	200만화소, 12배줌 PTZ IP IR 카메라
8	4617162201	23690000	GIT-ANPR-CS05	200만화소, 12배줌 PTZ IP IR 카메라
9	4617162201	23690001	GIT-ANPR-CS06	200만화소, 12배줌 PTZ IP IR 카메라
10	4617162201	23690002	GIT-ANPR-CP01	HD16ch ,200만화소, 12배줌 PTZ IP IR 카메라
11	4617162201	23690003	GIT-ANPR-CP02	HD16ch, 200만화소, 12배줌 PTZ IP IR 카메라
12	4617162201	23690004	GIT-ANPR-CP03	HD16ch, 2200만화소, 12배줌 PTZ IP IR 카메라
13	4617162201	23690005	GIT-ANPR-CPR01	HD16ch, 2200만화소, 12배줌 PTZ IP IR 카메라
14	4617162201	23690006	GIT-ANPR-CPS02	200만화소 PTZ IP IR 카메라
15	4617162201	23690007	GIT-ANPR-CPB01	HD16ch, 200만화소, 12배줌 PTZ IP IR 카메라
16	4617162201	23690008	GIT-ANPR-CPB02	HD16ch, 200만화소, 12배줌 PTZ IP IR 카메라
17	4617162201	23690009	GIT-ANPR-CPB03	HD16ch, 200만화소, 12배줌 PTZ IP IR 카메라

2-1 제원

2-2 제품에 적용된 기술

적용기술	인증(등록)번호	기술명(발명, 고안명칭) /품목(품명)	발행기관
특허	10-1935010호	영상 기반 차량번호판 인식 장치 및 방법	특허청
ICT융합인증	19-1-0077호	차량번호인식, 방송융복합 지능형 CCTV카메라	한국정보통신 기술협회
GS인증	19-0172호	엠지스트 v1.0 MGIST v1.0	한국정보통신 기술협회
품질보증 조달물품	제2018-19호	영상감시장치(4617162201)	조달청

3. 구성, 재료

[총괄표]

모델명	재 료	자재구성표
GIT-ANPR-CPS01	Steel, Aluminum, S/W 등	1) PTZ BULLET IP CAMERA 2) S/W 3) S-ANPR 서버 4) LED MONITOR 5) HUB SWITCH 6) STORAGE SERVER
GIT-ANPR-CS01	Steel, Aluminum, S/W 등	1) PTZ BULLET IP CAMERA 2) S/W 3)HUB SWITCH
GIT-ANPR-CSC01	Steel, Aluminum, S/W 등	1) PTZ BULLET IP CAMERA 2) S/W 3) DC 아답터
GIT-ANPR-CSC02	Steel, Aluminum, S/W 등	1) PTZ BULLET IP CAMERA 2) S/W 3) NETWORK SWITCH
GIT-ANPR-CS02	Steel, Aluminum, S/W 등	1) PTZ BULLET IP CAMERA 2) S/W 3)HUB SWITCH
GIT-ANPR-CS03	Steel, Aluminum, S/W 등	1) PTZ BULLET IP CAMERA 2) S/W 3)HUB SWITCH
GIT-ANPR-CS04	Steel, Aluminum, S/W 등	1) PTZ BULLET IP CAMERA 2) S/W 3)HUB SWITCH
GIT-ANPR-CS05	Steel, Aluminum, S/W 등	1) PTZ BULLET IP CAMERA 2) S/W 3)HUB SWITCH
GIT-ANPR-CS06	Steel, Aluminum, S/W 등	1) PTZ BULLET IP CAMERA 2) S/W 3)HUB SWITCH
GIT-ANPR-CP01	Steel, Aluminum, S/W 등	1) PTZ BULLET IP CAMERA 2) S/W 3) S-ANPR 서버
GIT-ANPR-CP02	Steel, Aluminum, S/W 등	1) PTZ BULLET IP CAMERA 2) S/W 3) S-ANPR 서버 4) HDD
GIT-ANPR-CP03	Steel, Aluminum, S/W 등	1) PTZ BULLET IP CAMERA 2) S/W 3) S-ANPR 서버 4) 카메라 하우징
GIT-ANPR-CPR01	Steel, Aluminum, S/W 등	1) PTZ BULLET IP CAMERA 2) S/W 3) S-ANPR 서버 4) LED MONITOR 5) RACK CABINET 6) POWER DISTRIBUTOR
GIT-ANPR-CPS02	Steel, Aluminum, S/W 등	1) PTZ BULLET IP CAMERA 2) S/W 3) STORAGE SERVER 4) HBA CARD 5) SFP MODULE
GIT-ANPR-CPB01	Steel, Aluminum, S/W 등	1) PTZ BULLET IP CAMERA 2) S/W 3) S-ANPR 서버 4) CAMERA BRACKET 5) HUB SWITCH 6) OPTIC FIBER CONVERTER 7) OPTIC FIBER PATCH CODE 8) FDF 9) LOCAL PANEL 10) LOCAL PANELBRACKET
GIT-ANPR-CPB02	Steel, Aluminum, S/W 등	1) PTZ BULLET IP CAMERA 2) S/W 3) S-ANPR 서버 4) CAMERA BRACKET 5) HUB SWITCH 6) 네트워크 자동복구장치 7) OPTIC FIBER CONVERTER 8) OPTIC FIBER PATCH CODE 9) FDF 10) LOCAL PANEL 11) LOCAL PANELBRACKET
GIT-ANPR-CPB03	Steel, Aluminum, S/W 등	1) PTZ BULLET IP CAMERA 2) S/W 3) S-ANPR 서버 4) HUB SWITCH 5) SURGE PROTECTOR 6) VOIP CONTROLLER 7) 비상벨

[주요자재소요량]

번호	모델명	자재소요량				모델명 (자재)	원산지
		품명	규격	단위	수량
1	GIT-ANPR-CPS01	PTZ BULLET IP CAMERA	2.0M, 5~60mm, 지능형	EA	1	GIT-CNW25060/BUR	대한민국 (직접생산)
		S/W	GIT-ANPR V1.0	EA	1	GIT-ANPR V1.0	대한민국 (직접생산)
		S-ANPR 서버	HD 16ch, SD 64ch, 6T, 4BAY	EA	1	GIT-SANPR	대한민국 (직접생산)
		LED MONITOR	21.5형	EA	1	GIT-CM215HAR	대한민국 (직접생산)
		HUB SWITCH	8port, 10/100/1000M	EA	1	DGS-1008A	중국
		STORAGE SERVER	Hotswap 8 Bay, 2GB, 32TB	EA	1	GIT-STR0832S	대한민국 (직접생산)
2	GIT-ANPR-CS01	PTZ BULLET IP CAMERA	2.0M, 5~60mm, 지능형	EA	1	GIT-CNW25060/BUR	대한민국 (직접생산)
		S/W	GIT-ANPR V1.0	EA	1	GIT-ANPR V1.0	대한민국 (직접생산)
		HUB SWITCH	8port, 10/100/1000M	EA	1	DGS-1008A	중국
3	GIT-ANPR-CSC01	PTZ BULLET IP CAMERA	2.0M, 5~60mm, 지능형	EA	1	GIT-CNW25060/BUR	대한민국 (직접생산)
		S/W	GIT-ANPR V1.0	EA	1	GIT-ANPR V1.0	대한민국 (직접생산)
		DC 아답터	DC12V/2A	EA	1	AP-1202	대한민국
4	GIT-ANPR-CSC02	PTZ BULLET IP CAMERA	2.0M, 5~60mm, 지능형	EA	1	GIT-CNW25060/BUR	대한민국 (직접생산)
		S/W	GIT-ANPR V1.0	EA	1	GIT-ANPR V1.0	대한민국 (직접생산)
		NETWORK SWITCH	UTP 8p(PoE), SFP 2p, 산업용	EA	1	GIT-SH10P/2SEC	대만
5	GIT-ANPR-CS02	PTZ BULLET IP CAMERA	2.0M, 5~60mm, 지능형	EA	1	GIT-CNW25060/BUR	대한민국 (직접생산)
		S/W	GIT-ANPR V1.0	EA	10	GIT-ANPR V1.0	대한민국 (직접생산)
		HUB SWITCH	8port, 10/100/1000M	EA	1	DGS-1008A	중국
6	GIT-ANPR-CS03	PTZ BULLET IP CAMERA	2.0M, 5~60mm, 지능형	EA	1	GIT-CNW25060/BUR	대한민국 (직접생산)
		S/W	GIT-ANPR V1.0	EA	20	GIT-ANPR V1.0	대한민국 (직접생산)
		HUB SWITCH	8port, 10/100/1000M	EA	1	DGS-1008A	중국
7	GIT-ANPR-CS04	PTZ BULLET IP CAMERA	2.0M, 5~60mm, 지능형	EA	1	GIT-CNW25060/BUR	대한민국 (직접생산)
		S/W	GIT-ANPR V1.0	EA	30	GIT-ANPR V1.0	대한민국 (직접생산)
		HUB SWITCH	8port, 10/100/1000M	EA	1	DGS-1008A	중국
8	GIT-ANPR-CS05	PTZ BULLET IP CAMERA	2.0M, 5~60mm, 지능형	EA	1	GIT-CNW25060/BUR	대한민국 (직접생산)
		S/W	GIT-ANPR V1.0	EA	40	GIT-ANPR V1.0	대한민국 (직접생산)
		HUB SWITCH	8port, 10/100/1000M	EA	1	DGS-1008A	중국
9	GIT-ANPR-CS06	PTZ BULLET IP CAMERA	2.0M, 5~60mm, 지능형	EA	1	GIT-CNW25060/BUR	대한민국 (직접생산)
		S/W	GIT-ANPR V1.0	EA	50	GIT-ANPR V1.0	대한민국 (직접생산)
		HUB SWITCH	8port, 10/100/1000M	EA	1	DGS-1008A	중국
10	GIT-ANPR-CP01	PTZ BULLET IP CAMERA	2.0M, 5~60mm, 지능형	EA	1	GIT-CNW25060/BUR	대한민국 (직접생산)
		S/W	GIT-ANPR V1.0	EA	1	GIT-ANPR V1.0	대한민국 (직접생산)
		S-ANPR 서버	HD 16ch, SD 64ch, 6T, 4BAY	EA	1	GIT-SANPR	대한민국 (직접생산)
11	GIT-ANPR-CP02	PTZ BULLET IP CAMERA	2.0M, 5~60mm, 지능형	EA	1	GIT-CNW25060/BUR	대한민국 (직접생산)
		S/W	GIT-ANPR V1.0	EA	1	GIT-ANPR V1.0	대한민국 (직접생산)
		S-ANPR 서버	HD 16ch, SD 64ch, 6T, 4BAY	EA	1	GIT-SANPR	대한민국 (직접생산)
		HDD	4TB ST4000VX007	EA	1	HDD-4TB(Skyhawk)	중국
12	GIT-ANPR-CP03	PTZ BULLET IP CAMERA	2.0M, 5~60mm, 지능형	EA	1	GIT-CNW25060/BUR	대한민국 (직접생산)
		S/W	GIT-ANPR V1.0	EA	1	GIT-ANPR V1.0	대한민국 (직접생산)
		S-ANPR 서버	HD 16ch, SD 64ch, 6T, 4BAY	EA	1	GIT-SANPR	대한민국 (직접생산)
		카메라 하우징	실내용	EA	1	GIT-HS200	대한민국 (직접생산)
13	GIT-ANPR-CPR01	PTZ BULLET IP CAMERA	2.0M, 5~60mm, 지능형	EA	1	GIT-CNW25060/BUR	대한민국 (직접생산)
		S/W	GIT-ANPR V1.0	EA	1	GIT-ANPR V1.0	대한민국 (직접생산)
		S-ANPR 서버	HD 16ch, SD 64ch, 6T, 4BAY	EA	1	GIT-SANPR	대한민국 (직접생산)
		LED MONITOR	21.5형	EA	1	GIT-CM215HAR	대한민국 (직접생산)
		RACK CABINET	19", H:1200	EA	1	1ANB11275V01	대한민국
		POWER DISTRIBUTOR	8CH, Max.5A/CH	EA	1	CPC-2008	대한민국
14	GIT-ANPR-CPS02	PTZ BULLET IP CAMERA	2.0M, 5~60mm, 지능형	EA	1	GIT-CNW25060/BUR	대한민국 (직접생산)
		S/W	GIT-ANPR V1.0	EA	1	GIT-ANPR V1.0	대한민국 (직접생산)
		STORAGE SERVER	Hotswap 8 Bay, 2GB, 32TB	EA	1	GIT-STR0832S	대한민국 (직접생산)
		HBA CARD	1port	EA	1	QLE2560	대한민국
		SFP MODULE	SM, 1310nm, 20km, 1.25Gb/s	EA	1	SFP-LX	대한민국
15	GIT-ANPR-CPB01	PTZ BULLET IP CAMERA	2.0M, 5~60mm, 지능형	EA	1	GIT-CNW25060/BUR	대한민국 (직접생산)
		S/W	GIT-ANPR V1.0	EA	1	GIT-ANPR V1.0	대한민국 (직접생산)
		S-ANPR 서버	HD 16ch, SD 64ch, 6T, 4BAY	EA	1	GIT-SANPR	대한민국 (직접생산)
		CAMERA BRACKET	벽부형	EA	1	GIT-BK200W	대한민국 (직접생산)
		HUB SWITCH	8port, 10/100/1000M	EA	1	DGS-1008A	중국
		OPTIC FIBER CONVERTER	IP전송, 1CH	EA	1	SFC2000-SFP	대한민국
		OPTIC FIBER PATCH CODE	SM, 3M	EA	1	SM-3M-SCLC	대한민국
		FDF	4PORT(어댑터포함)	EA	1	FDF-M-SC-04P	대한민국
		LOCAL PANEL	250×300×200mm, SUS	EA	1	GW-B253020SEO	대한민국
		LOCAL PANEL BRACKET	제작형, SUS	EA	1	Localpanel bracket	대한민국
16	GIT-ANPR-CPB02	PTZ BULLET IP CAMERA	2.0M, 5~60mm, 지능형	EA	1	GIT-CNW25060/BUR	대한민국 (직접생산)
		S/W	GIT-ANPR V1.0	EA	1	GIT-ANPR V1.0	대한민국 (직접생산)
		S-ANPR 서버	HD 16ch, SD 64ch, 6T, 4BAY	EA	1	GIT-SANPR	대한민국 (직접생산)
		CAMERA BRACKET	벽부형	EA	1	GIT-BK200W	대한민국 (직접생산)
		HUB SWITCH	8port, 10/100/1000M	EA	1	DGS-1008A	중국
		네트워크 자동복구장치	2CH, 2중분석, 자동리셋	EA	1	GIT-NG	대한민국 (직접생산)
		OPTIC FIBER CONVERTER	IP전송, 1CH	EA	1	SFC2000-SFP	대한민국
		OPTIC FIBER PATCH CODE	SM, 3M	EA	1	SM-3M-SCLC	대한민국
		FDF	4PORT(어댑터포함)	EA	1	FDF-M-SC-04P	대한민국
		LOCAL PANEL	250×300×200mm, SUS	EA	1	GW-B253020SEO	대한민국
		LOCAL PANEL BRACKET	제작형, SUS	EA	1	Localpanel bracket	대한민국
17	GIT-ANPR-CPB03	PTZ BULLET IP CAMERA	2.0M, 5~60mm, 지능형	EA	1	GIT-CNW25060/BUR	대한민국 (직접생산)
		S/W	GIT-ANPR V1.0	EA	1	GIT-ANPR V1.0	대한민국 (직접생산)
		S-ANPR 서버	HD 16ch, SD 64ch, 6T, 4BAY	EA	1	GIT-SANPR	대한민국 (직접생산)
		HUB SWITCH	8port, 10/100/1000M	EA	1	DGS-1008A	중국
		SURGE PROTECTOR	전원용	EA	1	SB110-020HE	대한민국
		VOIP CONTROLLER	IP형,비상벨함체 및 컨트롤러 포함	EA	1	IPEC-A02	대한민국
		비상벨		EA	1	GIT-CAB101OW	대한민국 (직접생산)

4. 형태

4-1 전체사진

모델명	전체 사진
영상기반 추적 및 동영상 투표방식 인공지능 알고리즘을 적용한 ANPR (자동차번호판 자동추출) CCTV 카메라 시스템 GIT-ANPR-CPS01

4-2 제품구조

< 신청제품의 구성도 >

4-3 마감 및 외관

항 목	측 정 방 법	규 격	비고
1. 포장	제조 및 포장상태를 육안으로 확인	① 본체 및 포장물이 사양서와 같이 누락됨이 없이 첨부되어 있을 것. ② 표시라벨 등 부착물 등에 이상이 없을 것.
2. 외관표시 ① 외관 ② 인쇄 ③ 라벨	① 50cm의 거리에서 육안으로 확인 ② 육안 및 손의 감촉 으로 확인. ③ 육안으로 확인.	① 녹이 슬거나 변형이 없을 것. ② 인쇄 문자 및 표시는 선명하며 쉽게 지워지지 않고 번짐 등이 없을 것. ③ 표시라벨은 빠짐없이 정확한 위치에 부착되어 있는지 확인할 것.
3. 구조,구성	육안으로 확인	① 불필요한 이물질이 없고, 스크류의 접속, 접착, 콘넥터의 접속 등이 확실하게 되어 있을 것. ② 움직임이 있는 부분의 접촉, 움직임 등이 정상적으로 조립되어 이상 발생이 없을 것. ③ PCB 삽입 부품이 적절한 각도로 삽입되어 부품 상호간에 접촉 등이 없을 것.

5. 제조 및 가공(신청제품에 적용된 기술 내용 포함, 제조공정표 첨부)

5-1. 제조 및 가공 준칙 사항

5-1-1. “영상기반 추적 및 동영상 투표방식 인공지능 알고리즘을 적용한 ANPR

(자동차번호판 자동추출) CCTV 카메라 시스템”의 제조 작업은 국내 및

국제 규격에 준하는 작업으로 이루어져야 한다.

5-1-2. “영상기반 추적 및 동영상 투표방식 인공지능 알고리즘을 적용한 ANPR

(자동차번호판 자동추출) CCTV 카메라 시스템”은 특허 및 KC인증 기준으로

조립하여야 한다.

[특허 제 10-1935010 영상기반 차량 번호판 인식 장치 및 방법]

5-1-3. 각 부분은 안전성 및 내구성을 고려하여 만들어지고 보통의 사용·조작·이동

등으로 파손되거나 사용상 지장이 생겨서는 안된다.

5-1-4. 외부 충격으로부터 충분히 견딜 수 있는 견고성과 내구성을 구비하고, 또한

충격에 견딜 수 있도록 설계 및 조립되어야 한다.

5-2. 제조공정표

공정 NO	FLOW CHART			공정명	작업공구	관리(검사)항목
	외주	SUB	MAIN			관련규격/표준	관리항목	검사기준	기록
						도면, 매뉴얼	외관, 기능	외관 및 기능	검사성적서
1	▽	○	○	자재발주
2			○	자재입고			외관	수량 확인
3		○		포장해체, 정리
4			◇	자재검사			외관	제작 사양과 일치	검사성적서
5			○	도면숙지		도면
6		○		작업준비
7			○	부속품 조립	전동드라이버	도면	외관	제작 사양과 일치
8			◇	부속품 검사		도면	외관	제작 사양과 일치
9			○	배선	전동드라이버	도면	외관	제작 도면과 일치
10			○	완제품 조립	전동드라이버	도면	외관	제작 도면과 일치
11		○		S/W 설치 준비
12		○		S/W 설치		매뉴얼	기능	제작 사양과 일치
13			◇	시험			기능	기능 확인
14			◇	완제품 검사			외관	제작 사양과 일치	검사성적서
15		○		완제품 포장			외관	포장 및 라벨 확인
16			○	완제품 출하				누락이 없을 것
기호	▽:투입 ○:작업 ◇:검사

6. 기능 및 성능

6-1 기능(신청제품에 적용된 기술 내용 중심)

6-1-1. 특허 10-1935010호 ‘영상 기반 차량번호판 인식 장치 및 방법’

1) 기존 방범 카메라의 기능인 차량 및 보행자를 24시간 실시간 동영상 저장 및 모니터링이 가능하여, 어린이 보호구역의 차량 속도와 번호 동시 표출 및 감속 경고와 유도, 원격지 건설 및 공사용 차량 통행 관리가 필요한 건설현장 등에 적용할 수 있고, 소형, 경량화된 시스템으로 설치비용이 절감

2) 카메라부에서 영상분석 및 번호 인식 처리가 가능하여 현장 제어기 불필요로 유지 보수가 용이

3) 비 야간 조명용 IR 부착 시, 방범용 CCTV의 단점인 야간 차량번호판 인식이 가능.

4) 1개 차선을 촬영하던 기존제품과 달리 신청제품은 다차선을 촬영하고 다차선으로    이동하는 차량의 차량번호 인식이 가능.

5) 실시간 동영상 streaming (H.264 H.265) 및 통신표준 프로토콜 지원(ONVIF)하여 통합관제센터의 다양한 VMS와 연동 가능.

6) 차량 검지 방식의 경량화.

- 고비용의 Loop 검지 또는 레이저 검지 방식을 영상 검지로 경량화

- Loop 방식의 경우 구축비용 증가 및 매설된 LoopCoil이 도로파손, 단선 등의 문제로 장애 및 유지비용 발생 등의 문제 해결

- 기본으로 영상을 이용한 검지 및 분석

6-1-2 . ICT융합인증

- 품목명 : 차량번호인식, 방송융복합 지능형 CCTV카메라

- 인증번호 : 19-1-0077

- 인증연월일 : 2019년 8월 14일

- 품질인증 기준 : TCC-0072/R00-2019

- 인증기관 : 한국정보통신기술협회

6-1-3. 품질보증조달물품

- 조달업체의 품질경영·공정관리·성과관리 등 품질관리 능력을 평가하여 우수한 품질보증 체계하에 생산된 제품을 ‘품질보증조달물품’으로 지정

- 품명(세부품명) : 영상감시장치

- 물품분류번호  : 4617162201

- 유 효 기 간   : 2018. 9. 28 ~ 2021. 9. 27

6-1-4. 소프트웨어 기능

- 본 프로그램인 지능형 영상분석 시스템은 CCTV의 등록 및 영상 저장을 제공 한다.   해당 기능을 통해 영상 모니터링과 영상 녹화, 재생, 검색, 백업 기능 등을 사용할 수 있는 소프트웨어이다.

- 다수의 카메라와 영상감시 구역을 한정된 관제 인원으로 모니터링할 수 있도록 지능형 영상분석 기능을 도입하여 관제요원이 놓칠 수 있는 부분의 최소화 및 효과적인 관제가 가능하다.

1) 카메라 등록 및 영상 모니터링 가능

2) 녹화 영상 저장, 재생, 검색, 녹화데이터 백업 기능

3) 지능형 기능

- 번호 인식 기능

- 시간 압축 기능 : 녹화시간 압축을 통하여 빠른 시간 내 객체를 탐색

- 영상 분석 기능 : 모니터링 중인 영상 내에 움직임, 설정 영역 내

움직임 객체분석(버려짐, 배회 등)등의 기능 제공

- 얼굴검색 : 사용자가 미리 등록한 얼굴 데이터를 통해 등록된 카메라

녹화 영상 내에 등록된 얼굴 데이터를 검색 해주는 기능

- 페일오버 : 녹화 영상을 저장중인 PC가 고장날 경우 미리 설정한

백업 PC를 통해 녹화가 끊기지 않도록 해주는 기능

6-2 성능(신청제품에 적용된 검사 및 시험)

6-2-1. 성능조건

1) ICT융합인증 제19-1-0077호 차량번호인식, 방송융복합 지능형 CCTV 카메라

[ICT시험성적서 KOPTI-ICT19-004], [한국화학융합시험연구원 TBK-2019-002645]에

따른 시험방법과 기준을 만족한다.

2) GS인증 제19-0172호 엠지스트 v1.0 MGIST v1.0

- 인증등급 1등급(소프트웨어품질인증의 최고등급)

- 소프트웨어산업 진흥법 시행규칙 및 [한국정보통신 기술협회 TGS-A-18-499]에 따른

시험방법과 기준을 만족한다.

- 시험방법 : ISO/IEC 25023:2016 및 ISO/IEC 25051:2014

6-2-2. 품질기준

1) ICT 융합인증

구분	시험항목	품질기준			시험 방법	비 고
지능형 CCTV 기능	네트워크기능	고정 IP를 설정하여 정상 접속될 것			ICT 융합제품 품질인증 기준 19-1-0077 (KOPTI-ICT19-004)	전모델 적용 (시험 시 PASS될 것)
	운영관리	ID/Password를 통하여 로그인 기능 수행될 것
	원격모니터링	원격 모니터링 가능 확인 될 것
	인터페이스	Ethernet 기능 이상 없을 것
	프로토콜	시험대상장비의 지원하는 Protocol이 확인될 것 (TCP/IP,RTSP로 연결)
	영상포맷	H.264, H265를 지원하는지 확인 될 것
	접속상태	접속상태 유지 될 것
	렌즈	12배율 AF렌즈 기능 확인 될 것
	PTZ 기능	360° 반경확인 될 것
		위치표시(활성화/비활성화) 이상 없을 것
	이미지	채도/밝기/대비/선명도 보정기능 이상 없을 것
	HD해상도	1920×1080@30fps 로 정상 동작 할 것
		1280×960@30fps 로 정상 동작 할 것
		1280×720@30fps 로 정상 동작 할 것
	SD 해상도	704×576@30fps 로 정상 동작 할 것
	자체저장	microSD/SDHC/SDXC 자체저장 지원확인 될 것
	지능형	움직임 감지 이상 없이 수행될 것
		프라이버시 마스킹 이상 없이 수행될 것
LED 조명	LED 조명	동작인식 시 작동여부 확인 될 것
		깜빡임 기능 확인 될 것
		LED 플래시 시간 기능 확인 될 것
방송	방송	ON/OFF 확인 될 것
		방송 오디오 모드 기능 확인 될 것
	자동방송	알람 자동방송 기능 확인 될 것
	프로토콜	SIP 기능 확인 될 것
	실시간방송	VOIP 전화기능 확인 될 것
번호판 인식 기능	차량속도별 번호판 검출률 및 인식률	시험대상장비의 차량 속도별 번호판 검출률 및 인식률을 확인 될 것(시험횟수 100회)	20km/h	검출율 100%
				인식율 94%
			60km/h	검출율 100%
				인식율 98%
	2개 차로 번호판 검출 및 인식여부	시험대상장비의 2개 차로 번호판 인식 여부확인될것
	데이터처리 제어부의 번호판 추출시간	시험대상장비가 차량번호판 검출시 데이터 제어부에서 차량번호판 추출하는 시간 확인 될 것 1초이하
	영상 내 번호판 가로크기	번호판의 크기가 최소 150 Pixel 에서도 읽을 수 있을 것
	PAN 각도, TILT 각도	PAN 180° ± 20°, TILT 0° ± 10° 로 시험 대상 장비를 움직였을 때 번호판 추출이 될 것
	번호판 식별 기준	시험대상장비가 차량번호판 인식 시 육안으로 식별이 되는 차량 번호판이 추출 가능함을 확인 될 것

* 검출률, 인식률 외 시험항목의 시험횟수는 10회 실시하여 PASS 될 것

7. 하자보증

7-1 하자보증기간

1) 하자보증기간은 남품 및 설치 완료일부터 무상 하자보증 기간 2년으로 한다.

2) 무상보증기간 이후로부터는 유상으로 수리 한다.

3) 무상보증기간에도 아래 사항에 있어서는 사용자 부담으로 한다.

- 사용자의 부주의로 인한 고장 또는 천재지변에 인한 고장은 기간에 관계

없이 무상보증에 해당되지 않는다.

- 제작자 책임 한계를 넘어서는 명백한 환경여건(외부로부터의 전기·화재 등)

장애로 인한 고장

- 납품 및 설치 완료일 이후 장비가 이동 또는 변경되어 고장이 발생한 경우

7-2. 그 외 보증 규정

- 구입 후 1개월 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한

수리를 요할 시에는 제품을 교환한다.

- 수리 불가능 상태일 경우, 보증기간 이내에는 제품 교환 조치하고 보증기간

이후에는 유상 교환으로 진행 된다.

8. 포장 및 표시

8-1 포장

- 외부 충격으로부터 제품을 보호할 수 있도록 폼 형태의 포장 재료로 1차적인

보호가 가능하도록 포장 한다.

- 각각 제품별 개별포장을 하되, 다수의 수량을 다시 하나의 박스로 재포장할

수 있다.

8-2 표시

- 제조사

- KC인증 마크 및 인증번호

- 품명

- 모델명

- 제조년월일

- 원산지

- 고객지원을 위한 연락처

- 정격전압(V), 주파수(Hz), 전격전력(W)